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ООО «Торговля и снабжение» 
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 2А, УНП 191289125
р/с 3012708170015 в ОАО «Технобанк», код 182, Минск, ул. Мельникайте, 8.
Тел./Факс: (017) 204-01-40, Velcom (029) 169-11-11, MTS (033) 611-11-11

WWW.TORGSNAB.BY, e-mail: info@torgsnab.by

ИНСТРУКЦИЯ
по сборке стеллажа торгового ВЕКТОР
1. Вставить опоры поз. 2 в стойки поз. 4 (см. вид А).
2. Ввернуть ножки поз.1 в фиксаторы опоры поз. 3 и опоры поз. 2. (см. схема сборки пристенного стеллажа).
3. Зафиксировать опоры поз. 2 со стойками поз. 4  при помощи фиксатора опоры поз. 3, установив крючки опоры  в нижние пазы стоек (см. вид Б, В). Крючки опоры  должны быть вставлены до упора, то есть до касания нижних кромок пазов с верхними краями соответствующих пазов стоек (при необходимости плотного надевания фиксатора использовать киянку).
4. Установить зашивки (панель задняя) поз. 5 на стойки. Сборку начинать с низа стойки так, чтобы нижний крючок панели входил в нижний паз стойки, незамкнутая стенка стойки при этом располагается внутрь стеллажа.  При несовпадении пазов использовать регулировку ножек, поз.1. Установка зашивок с усилием не допускается! При сборке стеллажа высотой  1560мм,  1880мм, 2200мм дополнительно установить в верхнюю часть стеллажа зашивку цокольную высотой 120 мм,(панель заднюю укороченную) поз. 6.
5. Установить нижнюю полку поз. 7 на опоры поз. 2.
6. Установить цоколь поз. 8 в пазы опор поз. 2 .
7. Закрепить кронштейны полок поз. 9 на стойках (в тех же пазах, что и панели задние) на требуемую высоту и установить на них полки поз. 10.
8. Установить на полки ценникодержатели поз. 11. При необходимости ценникодержатели подрезать на требуемую длину.
9. Установить в отверстия полок ограничители поз. 12 (см. вид В). 
10.  Регулировкой ножек  при помощи уровня установить стойки стеллажа вертикально, а нижнюю полку – горизонтально.
При сборке стеллажа с фризом закрепить кронштейны фриза поз.14 и 15 в верхние пазы стоек (в тот же ряд, что и панели задние), установить панель фриза поз. 17 в имеющиеся на кронштейнах пазы. Крепление фриза осуществляется винтами М4*10+ гайка(2комплекта на стеллаж, в комплекте не идет) через отверстия в торцах. Установить на кронштейны панель отражателя и отражатель- единая поз. 16.  
При сборке дополнительных секций стеллажа установочные крючки деталей устанавливать в свободные пазы стоек.
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Вид Б
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 Вид В

[image: image5.png]



Схема сборки стеллажа пристенного
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Схема сборки стеллажа островного 
